

**VARIANT T1: SHO MODEL VÝROBY V OBLASTI STROJÁRSTVA**

Timotej Bučka (xbucka00)

Adam Pap (xpapad11) 4.decembra

**Obsah**

[1 Úvod 2](#_Toc152802422)

[1.1 Autori a zdroje faktov 2](#_Toc152802423)

[2 Výroba brzdovej lamely 3](#_Toc152802424)

[2.1 Proces výroby brzdovej lamely 3](#_Toc152802425)

[2.1.1 Lisovanie 3](#_Toc152802426)

[2.1.2 Jednostranné brúsenie 3](#_Toc152802427)

[2.1.3 Vyrovnávanie (cold flattening) 4](#_Toc152802428)

[2.1.4 Prieťah 4](#_Toc152802429)

[2.1.5 Obojstranné brúsenie 4](#_Toc152802430)

[2.1.6 Medzioperačná kontrola 4](#_Toc152802431)

[2.1.7 Olejovanie 4](#_Toc152802432)

[2.1.8 Balenie 5](#_Toc152802433)

[2.2 Dôležité dáta výroby 5](#_Toc152802434)

[2.2.1 Časové údaje operácií 5](#_Toc152802435)

[2.2.2 Nastavenie strojov, príprava pracoviska 5](#_Toc152802436)

[2.2.3 Opravy strojov 6](#_Toc152802437)

[2.2.4 Prestávky pracovníkov 6](#_Toc152802438)

[3 Koncepcia modelu 6](#_Toc152802439)

[4 Zdroje 7](#_Toc152802440)

# Úvod

Táto práca sa zaoberá modelovaním procesu výroby brzdových lamelov vo firme Miba Steeltec [[1]](#_Zdroje). Práca vznikla ako projekt k predmetu na univerzite VUT FIT, Modelování a simulace (IMS) [[2]](#_Zdroje) na tému z oblasti strojárenskej výroby. Cieľom projektu bolo vytvoriť simulačný model procesu výroby brzdovej lamely od príchodu objednávky až po zabalenie hotových výrobkov do krabíc, pričom tento model bol skonštruovaný a validovaný na základe údajov, ktoré boli poskytnuté zamestnancom spomenutej strojárskej firmy.

Za pomoci simulácie sa overuje aktuálna efektivita danej výroby a s ďalším experimentovaním, a rôznymi kombináciami počtov strojov a ďalších faktorov v jednotlivých úkonoch v procese výroby je snaha čo najviac znížiť dobu za ktorú sa spracúvajú palety jednotlivých objednávok.

## Autori a zdroje faktov

Autormi tejto práce sú Timotej Bučka (xbucka00) a Adam Pap (xpapad11).

Daná práca je podporená reálnymi dátami z výrobného procesu firmy Miba Steeltec, ktorej zamestnaneс na pozícií technológa [[3]](#_Zdroje) bol ochotný s nami konzultovať a poskytnúť informácie na základe ktorých, bol zostavený simulačný model.

# Výroba brzdovej lamely

Existuje mnoho výrobných postupov ako vyrábať brzdové lamely. Záleží od toho aké vlastnosti chceme aby daný lamel mal a kde bude jeho nasadenie. Výrobný proces brzdového lamelu v tejto práci je rozdelený na 8 operácií, na základe dát z firmy Miba Steeltec. Žiadna z operácií nesmie byť preskočená alebo byť vykonaná v inom poradí než je určené pre daný produkt. Pri všetkých operáciách, až na olejovanie, je potrebný človek, zamestnanec, pre počiatočné nastavenia a obsluhu stroja. V nadchádzajúcich krokoch bude prezentovaný proces výroby od príchodu materiálu do skladu po zabalenie hotových výrobkov.

## Proces výroby brzdovej lamely

Výroba začína tým, že do výroby príde objednávka nejakej veľkosti, veľkosť je ohraničená minimom a maximom, nakoľko nie je žiaduce aby sa firma zaoberala zbytočne malými objednávkami (to znamená aby sa vôbec vyplatilo sa objednávkou zaoberať) a tiež aby objednávky neboli prehnane veľké z dôvodu toho aby sa stíhali aj ostatné objednávky.

Ku konkrétnym hodnotám sa nebolo možné dopracovať a tak za pomoci zamestnanca firmy sme určili minimálnu a maximálnu hranicu veľkosti objednávky (1000 – 10 000).

Po tom ako objednávka príde je nutné jej prideliť materiál zo skladu na základe objednaných kusov. V prípade tejto práce sa jedná o 0.5kg [[3]](#_Zdroje) spotrebnej váhy na 1 kus. Spotrebná váha znamená, hmotnosť nespracovaného surového kusu materiálu z ktorého vo výsledku bude výsledný produkt s hmotnosťou 0.25kg [[3]](#_Zdroje). Brzdové lamely sa vyrábajú z vysoko uhlíkovej ocele C60 [[3]](#_Zdroje).Následne je objednávka rozdelená na palety po 1000 kusoch, dôvodom prečo 1000 kusov je maximálna nosná kapacita EUR paliet a tá by nemala prekročiť 500 kg [[3]](#_Zdroje) podľa vnútorných predpisov Miba steeltec.

Akonáhle je objednávka prerozdelená na palety prechádza sa k samotnej výrobe. V rámci výroby po dokončení každej operácie je nutné paletu v rámci výrobnej haly preniesť pomocou vysokozdvižného vozíka na miesto ďalšej operácie. Tento úkon zaberie zvyčajne okolo 15 minút [[3]](#_Zdroje), v závislosti od prevádzky v hale samotnej.

### Lisovanie

Obsluha stroja (1 zamestnanec) ako prvé nastavuje stroj 60 minút [[3]](#_Zdroje), potom dochádza k procesu lisovania, kde nástroj danému dielu dodá požadovaný tvar. Stroj pracuje rýchlosťou 1ks/1s. Vylisované kusy sa následne prostredníctvom pásu presúvajú na paletu kde sa poukladajú. **(TODO trva dlho to prekladania na vyslednu paletu pripadne ako sa to robi, je to zanedbatelne ?**.

### Jednostranné brúsenie

Ako je paleta prinesená k jednostrannej brúske, obsluha (1 zamestnanec) začne s nastavovaním stroja, čo zaberie 10 minút [[3]](#_Zdroje), následne sa začína s jednostranným brúsením vylisovaného lamelu aby sa odstránili ostriny po procese lisovania [[3]](#_Zdroje). Brúska pracuje rýchlosťou 1ks/10s. Obrúsené kusy sa opäť prostredníctvom pásu naskladajú na paletu a prepravia sa k ďalšej operácií.

### Vyrovnávanie (cold flattening)

Palety obrúsených kusov sa prenesú k vyrovnávaniu tzv. cold flattening. Obsluha nastaví hrúbku na ktorú stroj bude upravovať jednotlivé kusy za 10 minút [[3]](#_Zdroje). V tejto práci sa uvažuje o hrúbke jedného dielu 2 mm [[3]](#_Zdroje). Táto operácia slúži k vyrovnaniu dielu na požadovanú rovinu [[3]](#_Zdroje). Stroj pracuje rýchlosťou 1ks/10s. Spracované kusy sa opäť naskladajú na paletu a prepravia sa k ďalšej operácií.

### Prieťah

Po vyrovnávaní (cold flattening) prichádza na rad ďalšia operácia a tou je prieťah. Obsluha (1 zamestnanec) začne s nastavovaním stroja, čo zaberie 50 minút [[3]](#_Zdroje). V tejto operácií sa pracuje nie s jednotlivými kusmi, ale hneď s niekoľkými kusmi naraz s tzv. paketmi. Paket výrobkov sa pretiahne cez nástroj, kde sa mechanickým odoberaním materiálu vytvorí požadované ozubenie na lamele. Počet kusov v pakete záleží od hrúbky výrobku (v tejto práci to sú 2 mm). Jedná sa o to aby vo výsledku bola hrúbka celého paketu aspoň 30mm [[3]](#_Zdroje). Stroj pracuje rýchlosťou 1 paket/2.5 minút [[3]](#_Zdroje).

Po prieťahu nasleduje čistenie, kde súčiastky sa pomocou vodných trysiek umyjú aby sa zbavili nečistôt z predošlých krokov. **JE TO SPRAVNE ?**

### Obojstranné brúsenie

Následne sa palety po prieťahu dostávajú k obojstrannému brúseniu. Obsluha ako prvé nastavuje brúsku 10 minút [[3]](#_Zdroje). Po nastavení sa začne s obrusovaním povrchu výrobku tak aby sa odstránili všetky ostriny prípadne iné nečistoty z predošlých procesov, ktoré mohli počas nich vzniknúť na lamely [[3]](#_Zdroje). Stroj pracuje rýchlosťou 1ks/10s [[3]](#_Zdroje).

### Medzioperačná kontrola

Po obojstrannom brúsení dochádza k medzioperačnej kontrole kvality výrobkov kde sa kontroluje jak po vizuálnej stránke tak hmatom či sa nenachádzajú nejaké nedokonalosti na výrobkoch (rôzne zárezy, nečistoty na povrchu). Mimo toho sa kontroluje aj či má výrobok požadovanú hrúbku prostredníctvom stroja (**NEVIEM AKO SA TO VOLA**) do ktorého zamestnanci vkladajú jednotlivé kusy, ak prejdú majú správnu hrúbku ak nie sú poslané na prerobenie . Kontrolu robia zvyčajne 10 (**JE TO SPRAVNE ?**) zamestnanci, ktorým trvá prezretie jedného kusu približne 10 sekúnd [[3]](#_Zdroje).

### Olejovanie

V prípade už spomenutého olejovania zamestnanec nie je potrebný z dôvodu toho, že olejovanie sa vykonáva prostredníctvom dvoch naolejovaných automaticky otáčajúcich sa valcov cez ktoré prechádzajú kusy a naolejované sa už ukladajú do krabíc. Táto operácia je potrebná z dôvodu aby lamely počas prevozu nezhrdzaveli počas prevozu k zadávateľovi objednávky [[3]](#_Zdroje). Stroj vie naolejovať jednu súčiastku za 2s.

### Balenie

Hotové, a naolejované kusy sa začnú ukladať do krabíc. Jedna krabica smie mať maximálne hmotnosť 10kg [[3]](#_Zdroje) z dôvodu, toho, že v skladoch objednávateľa pracujú aj ženy a preto je váha v rámci interných predpisov obmedzená. Balenie vykonávajú opäť 10 zamestnanci, kde každému zamestnancovi trvá balenie jednej 10kg krabice približne 3 minúty. [[3]](#_Zdroje)

## Dôležité dáta výroby

### Časové údaje operácií

Aj keď informácie ktoré nám boli poskytnuté zamestnancom spomenutej firmy sú značne podrobné u jednotlivých operáciách zamestnanec nebol schopný dodať presné časové údaje. Preto sa v tejto práci predpokladá, že dané časové údaje sú závislé na viacerých faktoroch v rámci výroby, ako napr.: kvalita resp. stav materiálu, kvalifikovanosť zamestnancov, kvalita strojov ktoré vykonávajú jednotlivé operácie. Avšak bez týchto časových údajov sa v tejto práci nezaobídeme a preto sme dospeli k tomu, že sme tieto chýbajúce časové údaje odhadli, čiastočne s pomocou zamestnanca firmy.

V prípade zmeny týchto časových údajov u jednotlivých operácií, prípadne u prestávok alebo opráv strojov, je jasné, že dôjde k zmene výsledkov simulácie, avšak samotný model bude mať inú (novú) úroveň validity, v závislosti od nových časových údajov, veľmi blízku tej predošlej.

### Nastavenie strojov, príprava pracoviska

Zamestnanec musí pred začiatkom každej práce so strojom vykonať nastavenie (prípravu). Prácou so strojom sa má na mysli začiatok práce na palete ešte neopracovaných výrobkov. Najprv si musí pripraviť okolie svojho pracoviska a nastaviť stroj samotný, či už sa jedná o nastavenie hrúbky (v prípade vyrovnávania) alebo iných parametrov, ktoré dané stroje vyžadujú. Mimo toho sa do tohto času uvažuje aj pripravenie palety pre spracované kusy a upratanie pracoviska.

Časové údaje pre nastavenie strojov sú v Tabuľka 1 [[3]](#_Zdroje).

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov stroja** | **Čas prípravy** |
| Lisovací stroj | 60 minút |
| Jednostranná brúska | 10 minút |
| Vyrovnávačka (cold flattening) | 10 minút |
| Preťahovací stroj | 50 minút |
| Obojstranná brúska | 10 minút |

Tabuľka Časové údaje príprav jednotlivých strojov a ich pracovísk

Olejovací stroj, nemá žiadny čas prípravy nakoľko sa jedná len o jednoduché valce ktoré sa omáčajú v oleji a následne cez valce prechádzajú výrobky na naolejovanie. Výmena oleja pri tomto stroji sa vykonáva počas údržby.

### Opravy strojov

U strojov sa po každej smene (8 hodín) vykonáva tzv. preventívna prehliadka. Počas tejto prehliadky sa kontroluje či sa stroj v priebehu smeny nepoškodil, či netreba vymeniť nejakú súčiastku, očistiť časti od oleja prípadne iných nečistôt.

Časové údaje dĺžky opráv pre jednotlivé stroje sú v Tabuľka 2 [[3]](#_Zdroje).

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov stroja** | **Čas opravy** |
| Lisovací stroj | 40 minút |
| Jednostranná brúska | 30 minút |
| Vyrovnávačka (cold flattening) | 35 minút |
| Preťahovací stroj | 45 minút |
| Obojstranná brúska | 40 minút |
| Olejovací stroj | 20 minút |

Tabuľka Časové údaje opráv jednotlivých strojov

### Prestávky pracovníkov

U ľudí sa predpokladá že po každých 2 hodinách budú mať 15 minútové prestávky (vnútorný predpis [[3]](#_Zdroje)). To znamená, ak pracovník v momente kedy sa vyhlási prestávka vo výrobnej hale má prerušiť svoju momentálne vykonávanú činnosť a ísť na prestávku. Po tejto prestávke zamestnanec opäť pokračuje vo svojej činnosti tam kde skončil pred prestávkou.

Smeny sa v tejto práci neuvažujú, nakoľko nebolo možné nikde nájsť relevantné fakty o smenách vo firme Miba Steeltec, a preto je ich prítomnosť v systéme čisto hypotetická a zakladá na predpoklade, že vo väčšine podobných prevádzkach existujú. Z týchto dôvodov sa zamestnanci po uplynutí 8 hodín nevystriedajú s druhými zamestnancami ďalšej smeny nakoľko v tom nebolo zameranie tejto práce. Tiež sa uvažuje, že výrobná prevádzka pracuje na tri smeny, 7 dní v týždni.

### Zásobovanie

Materiál prichádza do firmy každých 14 dní prostredníctvom kamiónov, ktoré vždy vezú materiál o hmotnosti 20 000 kg, tento údaj bol vhodne domyslený nakoľko nebolo možné sa dostať k presným údajom koľko a v akých intervaloch prichádza materiál do skladu vo výrobe. [[4]](#_Zdroje)

# Koncepcia modelu

Koncepcia modelu zahŕňa informácie uvedené v kapitole 2 Výroba brzdovej lamely. Nakoľko nie je možné a ani potrebné modelovať a následne simulovať celý systém, dochádza vždy k určitej abstrakcií. Predpokladá sa, že zanedbaním istých prvkov systému nedôjde k zníženiu validity modelu systému a preto sa môžu tieto prvky systému abstrahovať resp. zanedbať. Medzi zanedbané vlastnosti patria:

* Striedanie zamestnancov medzi smenami (rannou, poobednou a nočnou smenou)
* Absencia priorít medzi objednávkami
* Zanedbanie výpadkov dodávok materiálu
* Zanedbanie štátnych sviatkov, prípadne iných výnimočných udalostí
* Zanedbaná poruchovosť strojov a ich následná výmena prípadne niekoľko dňová oprava

Medzi zjednodušené vlastnosti patria:

* Preprava paliet medzi jednotlivými operáciami pomocou vysokozdvižných vozíkov
* Obmedzená maximálna veľkosť objednávok na veľkosť 10 000 z dôvodu toho aby simulácia nemusela príliš dlho bežať na to aby sa dokončila aspoň nejaká objednávka v rozumnom simulačnom čase.
* Údržba strojov sa vykonáva len po každej smene (8 hodín) avšak mali by sa robiť aj tzv. generálne opravy strojov každý týždeň [[3]](#_Zdroje) (**JE TO SPRAVNE ?**)
* Objednávky môžu prichádzať kedykoľvek, nakoľko v tejto práci sa nezameriavame na ekonomiku výroby ale skôr na jej zrýchlenie a inováciu.
* Materiál ktorý sa nezmestí z kapacitných dôvodov do skladu sa vracia naspäť bez akejkoľvek penalizácie pre firmu, čo samozrejme v realite takto nefunguje avšak dôvod je opäť rovnaký ako v predošlom bode

(**MOZNO BY NEBOLO ODVECI SEM PRIDAT METRIY KTORE NAS ZAUJIMAJU ?**)

## Návrh konceptuálneho modelu

Do simulácie vstupujú objednávky s exponenciálnym časovým rozložením, veľkosť tejto objednávky je daná rovnomerným rozložením s minimálnou (1000 ks.) a maximálnou (10 000 ks.) hranicou. Následne je objednávke priraďovaný materiál zo skladu, ak je dostatok materiálu v sklade pre objednávku, pokračuje ďalej na spracovanie, ak však nie je dostatok materiálu v sklade, objednávka opúšťa simuláciu. Množstvo materiálu, ktoré má byť priradené objednávke záleží od spotrebnej váhy, v tejto práci sa uvažuje spotrebná váha 0.5 kg, a od množstva lamelov v objednávke na výrobu.

Keď príde rada na spracovanie objednávky rozdelí sa na palety po 1000 ks. prípadne menej, nakoľko objednávka nemusí mať počet kusov deliteľný 1000. Následne sa začína spracovanie danej objednávky po paletách. Každý stroj až na olejovací stroj, má dobu ktorú musí paleta počkať pred tým než si môže zabrať linku stroja. Stroj je nutné tiež udržovať v prevádzkyschopnom stave a preto po 8 hodinách práce stroj má naplánovanú údržbu. Čas údržby (normálne časové rozdelenie) je pre každý stroj iný. Stroje sú obsluhované zamestnancami, ktorý musia pred spracúvaním palety výrobkov na stroji ho najprv nastaviť a až potom na ňom môžu spracúvať paletu výrobkov.

# Zdroje

[1] Miba [online]. [cit. 2023-12-05]. Dostupné z: <https://www.miba.com/en/>

[2] IMS: Peringer Petr a Hrubý Martin – Prezentace k předmětu IMS – str. 121- 205. [cit. 2023-12-05].

[3] Branislav Pap, technológ z firmy Miba Steeltec Vráble.

[4] AllAboutTrucks-CDL Truck Dispatch Company [online]. [cit. 2023-12-05]. Dostupné z: https://www.allabouttrucks-cdl.com/2019/08/how-many-tons-of-cargo-can-transport.html